# Технички податоци

Батериски чекан за дупчење |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Номинален напон | V= | 18
Број на удариA) | min–1 | 0–4675
Јачина на поединечен удар согласно EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Број на вртежи во празен одA)
Десен тек | min–1 | 0–1050
Лев тек | min–1 | 0–1050
Прифат на алатот |  | SDS plus
Дијаметар на грлото на вретеното | mm | 50
Макс. дупка-Ø |  |
Бетон | mm | 22
Челик | mm | 13
Дрво | mm | 20
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Должина | mm | 308
Висина | mm | 207
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при полнење при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерииD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 4.0Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

D)

  во комбинација со GDE 18V-12 мора да се користи батерија > 3,0 Ah

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.