# Informazioni sulle emissioni di polvere

con GDE 18V-12

Valori sulle emissioni di polvere rilevati conformemente a EN 50632-2-6:

Polvere respirabile: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

Polvere inalabile: 0,45 mg/m3, K = 0,2 mg/m3

Polvere di quarzo: <0,05 mg/m3

Il valore sulle emissioni di polvere indicato è stato rilevato nelle seguenti condizioni di funzionamento:

Modalità di funzionamento: foratura a percussione

Utensile accessorio: punta SDS–plus, diametro 10 mm

Avvertenza: impostando l’elettroutensile su un’altra modalità di azionamento, con utensili accessori differenti o con manutenzione insufficiente, il valore sulle emissioni di polvere può differire. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente l’emissione di polvere per l’intero periodo di funzionamento.
All’occorrenza, stabilire misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l’operatore dagli effetti delle emissioni di polvere, ad es. indossare un respiratore o una mascherina con classe di filtraggio P2.
Attenersi alle prescrizioni in vigore nel proprio Paese per i materiali da lavorare.