# Wymiana uchwytu wiertarskiego

## Wkładanie/wyjmowanie zębatego uchwytu wiertarskiego

Aby możliwe było zastosowanie narzędzi robo‌czych bez systemu SDS plus (np. wierteł cylindrycznych), należy zamontować odpowiedni uchwyt wier‌tarski (zębaty lub szybkozaciskowy uchwyt wiertarski, osprzęt).

##

- Wkręcić trzpień mocujący SDS plus (20) w zębaty uchwyt wiertarski (19). Zabezpieczyć zębaty uchwyt wiertarski (19) za pomocą śruby zabezpieczającej (18). Należy wziąć pod uwagę, że śruba zabezpieczająca ma gwint lewoskrętny.

##

- Końcówkę trzpienia mocującego należy oczyścić i lekko nasmarować.
- Włożyć zębaty uchwyt wiertarski z trzpieniem mocującym w uchwyt narzędziowy, obracając go aż do samoczynnego zaryglowania.
- Sprawdzić zaryglowanie przez pociągnięcie za zębaty uchwyt wiertarski.

##

- Przesunąć tuleję ryglującą (4) do tyłu i zdjąć zębaty uchwyt wiertarski (19).