# Urbjpatronas nomaiņa

## Zobaploces urbjpatronas iestiprināšana un izņemšana

Lai varētu izmantot darbinstrumentus bez SDS-plus stiprinājuma (piemēram, urbjus ar cilindrisku kātu), instrumentā jāiestiprina piemērota urbjpatrona (zobaploces vai bezatslēgas urbjpatrona (papildpiederumi)).

##

- Ieskrūvējiet SDS-plus stiprinājuma kātu (20) zobaploces urbjpatronā (19). Nostipriniet zobaploces urbjpatronu (19) ar fiksācijas skrūvi (18). Ņemiet vērā, ka fiksācijas skrūvei ir kreisā vītne.

##

- Notīriet kāta iestiprināmo daļu un pārklājiet to ar nelielu smērvielas daudzumu.
- Nedaudz pagrozot, ievirziet zobaploces urbj‌patro‌nas kātu turētājaptverē, līdz tas tur auto‌mātiski fiksējas.
- Pārbaudiet fiksēšanos, nedaudz pavelkot zobaploces urbj‌pat‌ronu ārā no turētājaptveres.

##

- Pabīdiet fiksējošo uzmavu (4) uz aizmuguri un noņemiet zobaploces urbj‌pat‌ronu (19).