# Технические данные

Аккумуляторный перфоратор |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Частота ударовA) | уд/мин | 0–4675
Энергия единичного удара в соответствии с EPTA-Procedure 05:2016 | Дж | 1,9
Число оборотов холостого ходаA)
Правое вращение | об/мин | 0–1050
Левое вращение | об/мин | 0–1050
Патрон |  | SDS plus
Диаметр шейки шпинделя | мм | 50
Макс. диам. сверла |  |
Бетон | мм | 22
Сталь | мм | 13
Древесина | мм | 20
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 2,6 (1,5 А·ч)– 3,7 (12 А·ч)
Длина | мм | 308
Высота | мм | 207
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторыD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

D)

  в сочетании с GDE 18V-12 должен использоваться аккумулятор > 3,0 А·ч

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.