# Messa in funzione

##

L’interruttore di arresto percussione/rotazione (13) consente di selezionare la modalità dell’elettroutensile.

- Per cambiare modalità, premere il tasto di sbloccaggio (12) e ruotare l’interruttore di arresto percussione/rotazione (13) nella posizione desiderata, sino a farlo scattare udibilmente.

Avvertenza: Cambiare modalità esclusivamente ad elettroutensile spento. In caso contrario, l’elettroutensile potrebbe subire danni.

Posizione per foratura a percussione nel calcestruzzo o nella pietra

Posizione per foratura senza percussione in legno, metallo, ceramica e plastica, nonché per avvitamento

Posizione Vario-Lock, per regolazione della posizione di scalpellatura
In tale posizione, l’interruttore di arresto percussione/rotazione (13) non si innesta.

Posizione per scalpellatura

##

Il commutatore del senso di rotazione (8) consente di variare il senso di rotazione dell’elettroutensile. Ad interruttore di avvio/arresto (10) premuto, tuttavia, ciò non sarà possibile.

- Azionare il commutatore del senso di rotazione (8) esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per operazioni di foratura a percussione, foratura e scalpellatura, impostare sempre la rotazione destrorsa.

| Rotazione destrorsa: per forare e per avvitare viti, premere il commutatore del senso di rotazione (8) verso sinistra, sino al finecorsa.
| Rotazione sinistrorsa: per allentare o svitare viti e dadi, premere il commutatore del senso di rotazione (8) verso destra, sino al finecorsa.

Avvertenza: se il commutatore del senso di rotazione si trova in posizione centrale, l’interruttore di avvio/arresto è bloccato.

##

- Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (10).

La luce di lavoro (14) si accenderà quando l’interruttore di avvio/arresto (10) verrà premuto, leggermente o completamente, consentendo d’illuminare l’area di lavoro in condizioni di luce sfavorevoli.

Alla prima accensione dell’elettroutensile, potrà verificarsi un ritardo di avviamento, in quanto l’elettronica dell’elettroutensile dovrà dapprima configurarsi.

In caso di basse temperature, l’elettroutensile raggiungerà la piena potenza di percussione/del colpo soltanto dopo un certo tempo.

- Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (10).

##

Ad elettroutensile acceso, è possibile regolare il numero di giri/di colpi in modo continuo, esercitando maggiore o minore pressione sull’interruttore di avvio/arresto (10).

Premendo leggermente l’interruttore di avvio/arresto (10), si otterrà un numero di giri/di colpi ridotto; aumentando la pressione, aumenterà anche la velocità.

##

È possibile bloccare lo scalpello in 36 posizioni. In tale modo, si potrà sempre assumere la posizione di lavoro ottimale.

- Introdurre lo scalpello nell’attacco utensile.
- Ruotare l’interruttore di arresto percussione/rotazione (13) in posizione «Vario-Lock».
- Ruotare l’utensile accessorio nella posizione di scalpellatura desiderata.
- Ruotare l’interruttore di arresto rotazione/percussione (13) in posizione «Scalpellatura». In tale modo, l’attacco utensile verrà bloccato.
- Per operazioni di scalpellatura, impostare sempre la rotazione destrorsa.