# Τεχνικά στοιχεία

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Αριθμός κρούσεωνA) | min–1 | 0–4.675
Ισχύς μεμονωμένης κρούσης κατά EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)
Δεξιόστροφη κίνηση | min–1 | 0–1.050
Αριστερόστροφη κίνηση | min–1 | 0–1.050
Υποδοχή εξαρτήματος |  | SDS plus
Διάμετρος λαιμού άξονα | mm | 50
Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος |  |
Μπετόν | mm | 22
Χάλυβας | mm | 13
Ξύλο | mm | 20
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Μήκος | mm | 308
Ύψος | mm | 207
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίεςD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

D)

  Σε συνδυασμό με GDE 18V-12 πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια μπαταρία > 3,0 Ah

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.