# Tekniske data

Akku-borehammer |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Nominel spænding | V= | 18
SlagtalA) | slag/min | 0-4675
Enkeltslagstyrke iht. EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Omdrejningstal, ubelastetA)
Højreløb | o/min | 0-1050
Venstreløb | o/min | 0-1050
Værktøjsholder |  | SDS plus
Diameter spindelhals | mm | 50
Maks. bor-Ø |  |
Beton | mm | 22
Stål | mm | 13
Træ | mm | 20
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)- 3,7 (12 Ah)
Længde | mm | 308
Højde | mm | 207
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Anbefalede akkuerD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

D)

  sammen med GDE 18V-12 skal der anvendes en akku > 3,0 Ah

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.