# Смяна на патронника

## Монтиране/демонтиране на патронника със зъбен венец

За да можете да работите с инструменти без опашка SDS plus (напр. свредла с цилиндрична опашка), трябва да монтирате подходящ патронник (патронник със зъбен венец, респ. патронник за бързо захващане, не са включени в окомплектовката).

##

- Навийте опашката SDS-plus (20) в патронник със зъбен венец (19). Застопорете патронника със зъбен венец (19) с винта (18). Внимавайте, осигу‌ри‌телният винт е с лява резба.

##

- Почистете края на опашката и го смажете леко.
- Вкарайте патронника със зъбен венец с по‌ста‌вена опашка със завъртане в гнездото, докато се захване автоматично.
- Уверете се, че патронникът със зъбен венец е захванат здраво, като го издърпате.

##

- Преместете застопоряващата втулка (4) назад и извадете патронника със зъбен венец (19).