# Dati tecnici

Martello perforatore a batteria |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Tensione nominale | V= | 18
Numero di colpiA) | min-1 | 0–4675
Potenza del colpo secondo EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Numero di giri a vuotoA)
Rotazione destrorsa | min-1 | 0–1050
Rotazione sinistrorsa | min-1 | 0–1050
Attacco utensile |  | SDS plus
Diametro collare alberino | mm | 50
Ø foro max. |  |
Calcestruzzo | mm | 22
Acciaio | mm | 13
Legno | mm | 20
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Lunghezza | mm | 308
Altezza | mm | 207
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliateD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  in funzione della batteria utilizzata

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

D)

  In combinazione con il GDE 18V-12, utilizzare una batteria > 3,0 Ah

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.