# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica čekić |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Nominalni napon | V= | 18
Broj udaraA) | min–1 | 0–4675
Jačina pojedinačnog udara u skladu sa EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Broj obrtaja u praznom hoduA)
Desni smer | min–1 | 0–1050
Levi smer | min–1 | 0–1050
Prihvat za alat |  | SDS plus
Prečnik vrata vretena | mm | 50
Maks. Ø bušenja |  |
Beton | mm | 22
Čelik | mm | 13
Drvo | mm | 20
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Dužina | mm | 308
Visina | mm | 207
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatoriD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

D)

  U kombinaciji sa GDE 18V-12 mora da se koristi akumulator > 3,0 Ah

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.