# Tekniske data

Batteridrevet borhammer |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Nominell spenning | V= | 18
SlagtallA) | slag/min | 0–4675
Enkeltslagstyrke i henhold til EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
TomgangsturtallA)
Høyregang | o/min | 0–1050
Venstregang | o/min | 0–1050
Verktøyholder |  | SDS plus
Diameter på spindelhals | mm | 50
Maks. bor-Ø |  |
Betong | mm | 22
Stål | mm | 13
Tre | mm | 20
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Lengde | mm | 308
Høyde | mm | 207
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterierD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

D)

  I kombinasjon med GDE 18V-12 må et batteri > 3,0 Ah brukes

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.