# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis perforatorius |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Smūgių skaičiusA) | min–1 | 0–4675
Smūgio energija pagal „EPTA-Procedure 05:2016“ | J | 1,9
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)
Dešininis sukimasis | min–1 | 0–1050
Kairinis sukimasis | min–1 | 0–1050
Įrankių įtvaras |  | SDS plus
Suklio kakliuko skersmuo | mm | 50
Maks. gręžinio Ø |  |
Betonas | mm | 22
Plienas | mm | 13
Mediena | mm | 20
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Ilgis | mm | 308
Aukštis | mm | 207
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriaiD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

D)

  naudojant kartu su GDE 18V-12, reikia naudoti > 3,0 Ah akumuliatorių

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.