# Информация за емисиите на прах

с GDE 18V-12

Стойностите на емисиите на прах са установени съгласно EN 50632-2-6:

респирабилен прах: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

инхалабилен прах: 0,45 mg/m3, K = 0,2 mg/m3

кварцов прах: <0,05 mg/m3

Посочената стойност на емисии на прах е установена при следните работни условия:

Режим на работа: ударно про‌би‌ване

Приставка: SDS–plus свредло, диаметър 10 mm

Указание: Използването на електроинструмента в друг режим на работа, с други приставки или с недостатъчна поддръжка може да доведе до отклонение от стойността на емисии на прах. Това би могло да увеличи значително емисията на прах в процеса на работа.
При нужда установете допълнителни предпазни мерки за защита на оператора от въздействието на емисиите на прах, напр. носене на прахозащитна маска с филтърен клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпоредби, валидни при обработване на съответните материали.