# Údržba a čištění

- Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástrojů) a při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

- Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, aby pracovalo dobře a bezpečně.

- Poškozenou protiprachovou krytu je třeba ihned vyměnit. Doporučuje se nechat to provést odborným servisem.

- Po každém použití vyčistěte upínání nástroje (2).