# Tekniset tiedot

Akkuporavasara |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Nimellinen jännite | V= | 18
IskulukuA) | min-1 | 0–4 675
Iskuvoimakkuus EPTA-Procedure 05:2016 -ohjeiden mukaan | J | 1,9
TyhjäkäyntikierroslukuA)
Myötäpäivään | min-1 | 0–1 050
Vastapäivään | min-1 | 0–1 050
Käyttötarvikkeen pidin |  | SDS plus
Karakaulan läpimitta | mm | 50
Reiän maks. Ø |  |
Betoni | mm | 22
Teräs | mm | 13
Puu | mm | 20
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanB) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Pituus | mm | 308
Korkeus | mm | 207
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Suositellut akutD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 4.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

D)

  GDE 18V-12 -laitteen yhteydessä käytettävän akun täytyy olla > 3,0 Ah

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.