# Informaţii privind emisiile de praf

cu GDE 18V-12

Valorile emisiilor de praf au fost determinate conform EN 50632-2-6:

praf alveolar: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

praf inhalabil: 0,45 mg/m3, K = 0,2 mg/m3

praf de cuarţ: <0,05 mg/m3

Valoarea specificată a emisiilor de praf a fost determinată în următoarele condiţii de funcţionare:

Mod de funcţionare: găurire cu percuţie

Accesoriu: burghiu SDS-plus, diametru de 10 mm

Observaţie: În eventualitatea în care utilizezi scula electrică într-un alt mod de funcţionare, împreună cu alte accesorii sau aceasta nu beneficiază de o întreţinere satisfăcătoare, valoarea emisiilor de praf se poate abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil emisiile de praf de-a lungul întregului interval de lucru.
Dacă este necesar, stabileşte măsuri de securitate suplimentare în vederea protejării operatorului împotriva efectelor emisiilor de praf, de exemplu: purtarea unei măşti de protecţie respiratorie cu clasa de filtrare P2.
Respectă prevederile din ţara ta referitoare la materialele de prelucrat.