# Informations sur les émissions de poussières

avec GDE 18V-12

Valeurs d’émission de poussières selon EN 50632-2-6 :

Poussière alvéolaire : < 0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

Poussière inhalable : 0,45 mg/m3, K = 0,2 mg/m3

Poussière de silice : <0,05 mg/m3

La valeur d’émission de poussière indiquée a été déterminée dans les conditions d’utilisation suivantes :

Mode : perforation

Accessoire de travail : foret SDS–plus, diamètre 10 mm

Remarque : Les valeurs d’émission de poussières peuvent différer de celles indiquées lorsque l’outil électroportatif est utilisé dans un autre mode, avec d’autres accessoires ou en cas de manque d’entretien. Les émissions de poussières peuvent alors être nettement plus importantes pendant toute la durée d’utilisation.
Prenez si nécessaire des mesures de protection supplémentaires : portez par exemple un masque respiratoire avec classe de filtration P2.
Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant les matériaux dans lesquels vous percez.