# Vzdrževanje in čiščenje

- Pred začetkom kakršnihkoli del na elek‌trič‌nem orodju (na primer vzdrževanje, zame‌nja‌va orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumula‌torsko baterijo. Pri nenamernem aktiviranju vklopno/iz‌klop‌nega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.

- Skrbite za čistočo električnega orodja in pre‌zra‌čevalnih utorov, da lahko dobro in varno delate.

- Poškodovan pokrov za zaščito pred prahom je treba takoj zamenjati. Priporočamo, da zamenjavo opravi servisna delavnica.

- Po vsaki uporabi očistite vpenjalni sistem (2).