# Pölypäästötiedot

GDE 18V-12:n kanssa

Pölypäästöarvot on määritetty standardin EN 50632-2-6 mukaan:

keuhkorakkuloihin asti pääsevä pöly: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

hengitettävä pöly: 0,45 mg/m3, K = 0,2 mg/m3

kvartsipöly: <0,05 mg/m3

Ilmoitetut pölypäästöarvot on määritetty seuraavissa käyttöolosuhteissa:

Käyttötapa: iskuporaaminen

Käyttötarvike: SDS–plus -poranterä, halkaisija 10 mm

Huomautus: pölypäästöt saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista, jos käytät sähkötyökalua muulla käyttötavalla, muilla käyttötarvikkeilla, tai jos työskentelet huonokuntoisella työkalulla. Tämä saattaa suurentaa koko työskentelyajan pölypäästöjä huomattavasti.
Määritä tarvittaessa lisätoimenpiteet käyttäjän suojaamiseksi pölypäästöjen vaikutuksilta, esimerkiksi: käytettävä suodatinluokan P2 hengityssuojainta.
Noudata käsiteltäviä materiaaleja koskevia maakohtaisia määräyksiä.