# البيانات الفنية

مطرقة ثقب عاملة بمركم |  | ‎GBH 18V-22‎
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد الطرقاتA) | min-1 | 0–4675
قوة الطرقة المفردة حسب EPTA-Procedure 05:2016‏ | جول | 1,9
عدد اللفات اللاحمليA)
دوران جهة اليمين | دقيقة-1 | 0–1050
دوران جهة اليسار | دقيقة-1 | 0–1050
حاضن العدة |  | SDS plus
قطر عنق محور الدوران | مم | 50
أقصى قطر ثقب |  |
الخرسانة | مم | 22
فولاذ | مم | 13
خشب | مم | 20
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏B) | كجم | 2,6 (1,5 أمبير ساعة)− 3,7 (12 أمبير ساعة)
الطول | مم | 308
الارتفاع | مم | 207
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة الخارجية المسموح بها عند التشغيل C) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بهاD) |  | ‎GBA 18V... ProCORE18V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 4.0Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

D)

  بالارتباط مع GDE 18V-12 يجب استخدام مركم > 3,0 أمبير ساعة

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.