# Înlocuirea mandrinei

## Montarea/Demontarea mandrinei cu coroană dinţată

Pentru a lucra cu scule fără SDS-plus (de exemplu, burghie cu tijă cilindrică), trebuie să montezi o mandrină corespunzătoare (o mandrină cu coroană dinţată sau o mandrină rapidă, disponibilă ca accesoriu).

##

- Înşurubează tija de prindere SDS-plus (20) într-o mandrină cu coroană dinţată (19). Asigură mandrina cu coroană dinţată (19) cu şurubul de siguranţă (18). Asigură-te că şurubul de siguranţă are un filet spre stânga.

##

- Curăţă capătul de introducere al tijei de prindere şi gresează-l uşor.
- Introdu mandrina cu coroană dinţată prin rotirea tijei în sistemul de prindere a accesoriilor, până când se blochează automat.
- Verifică blocarea trăgând de mandrina cu coroană dinţată.

##

- Împinge manşonul de blocare (4) spre înapoi şi scoate mandrina cu coroană dinţată (19).