# Заміна свердлильного патрона

## Встромляння/знімання зубчастого свердлильного патрона

Щоб працювати з робочими інструментами без SDS-plus (напр., із свердлом з циліндричним хвостовиком), треба монтувати придатний свердлильний патрон (зубчастий або швидкозатискний свердлильний патрон, приладдя).

##

- Закрутіть хвостовик з SDS-plus (20) в зубчастий свердлильний патрон (19). Зафіксуйте зубчастий свердлильний патрон (19) за допомогою фіксуючого гвинта (18). Зважайте на те, що фіксувальний гвинт має ліву різь.

##

- Прочистіть кінчик хвостовика і трохи змастіть його.
- Повертаючи, вставте зубчастий свердлильний патрон хвостовиком в затискач, щоб він увійшов у зачеплення.
- Перевірте фіксацію, потягнувши за зубчастий свердлильний патрон.

##

- Потягніть фіксуючу втулку (4) назад і зніміть зубчастий свердлильний патрон (19).