# Informação de emissão do pó

com GDE 18V-12

Valores de emissão de pó determinados de acordo com EN 50632-2-6:

pó respirável: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

pó inalável: 0,45 mg/m3, K = 0,2 mg/m3

pó de quartzo: <0,05 mg/m3

O valor de emissão de pó indicado foi determinado sob as seguintes condições de funcionamento:

Modo de operação: furar com martelo

Acessório: broca SDS–plus, diâmetro 10 mm

Nota: se usar a ferramenta elétrica num outro modo de operação, com outros acessórios ou com pouca manutenção, o valor de emissão de pó pode ser divergente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissão de pó para o período completo de trabalho.
Se necessário tome medidas de segurança adicionais para proteger o operador contra o efeito da emissão do pó, por exemplo: usar uma máscara respiratória com classe de filtro P2.
Observe as diretivas para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.