# Wskazówki bezpieczeństwa

- Mocowanie pętli do zawieszenia (6) oraz pętla do zawieszenia nie stanowią zabezpieczenia przed upadkiem. Należy używać mocowania pętli do zawieszania (6) wyłącznie do zamocowania pętli do zawieszenia.

- Systemu asekuracyjnego (24) nie wolno instalować na mocowaniu pętli do zawieszenia (6).

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy z elektronarzędziami
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z młotami