# Informācija par putekļu emisiju

ar GDE 18V-12

Putekļu emisiju vērtības noteiktas atbilstīgi EN 50632-2-6:

alveolārie putekļi: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

ieelpojamie putekļi: 0,45 mg/m3, K = 0,2 mg/m3

kvarca putekļi: <0,05 mg/m3

Norādītās putekļu emisiju vērtības tiek noteiktas tālāk norādītajos ekspluatācijas apstākļos.

Ekspluatācijas veids: urbšana ar āmura urbi

Lietotais instruments: SDS–plus urbis, diametrs 10 mm

Norāde: iestatot elektroinstrumentam citu darbības režīmu, lietojot citu instrumentu vai nepietiekami veicot apkopo, putekļu emisijas vērtības var atšķirties. Šādu darbību rezultātā putekļu emisijas var ievērojami palielināsies visā darba laikā.
Papildus arī īstenojiet drošības pasākumus lietotāju aizsardzībai pret putekļu emisiju iedarbību, piemēram: respiratora ar P2 filtra klasi valkāšanu.
Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekšrakstus, kas attiecas uz apstrādājamo materiālu.