# Skift af borepatron

## Isætning/udtagning af tandkransborepatron

For at kunne arbejde med værktøj uden SDS-plus (f.eks. bor med cylindrisk skaft) skal du montere en egnet borepatron (tandkransborepatron eller selvspændende borepatron, tilbehør).

##

- Skru SDS-plus-holdeskaftet (20) ind i tandkransborepatronen (19). Sørg for at sikre tandkransborepatronen (19) med sikringsskruen (18). Vær opmærksom på, at sikringsskruen har venstregevind.

##

- Rengør holdeskaftets indstiksende, og smør den med en smule fedt.
- Sæt tandkransborepatronen med holdeskaftet drejende ind i værktøjsholderen, til den fastlåses af sig selv.
- Kontrollér, at tandkrandsborepatronen sidder rigtigt fast ved at trække i den.

##

- Skub låsekappen (4) bagud, og tag tandkransborepatronen (19) af.