# Tehnični podatki

Akumulatorsko vrtalno kladivo |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Nazivna napetost | V= | 18
Število udarcevA) | min–1 | 0–4675
Energija posameznega udarca v skladu z EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Število vrtljajev v prostem tekuA)
Vrtenje v desno | min–1 | 0–1050
Vrtenje v levo | min–1 | 0–1050
Vpenjalni sistem |  | SDS plus
Premer vratu vretena | mm | 50
Najv. premer vrtanja |  |
Beton | mm | 22
Jeklo | mm | 13
Les | mm | 20
Teža po EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Dolžina | mm | 308
Višina | mm | 207
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterijeD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

D)

  v kombinaciji s GDE 18V-12 morate uporabiti akumulatorsko baterijo z zmogljivostjo > 3,0 Ah

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.