# Teave tolmuemissiooni kohta

seadisega GDE 18V-12

Tolmuheitmete väärtused on kindlaks määratud vastavalt EN 50632-2-6:

Kopsualveoolidesse jõudev tolm: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

sissehingatav tolm: 0,45 mg/m3, K = 0,2 mg/m3

Kvartsitolm: <0,05 mg/m3

Näidatud tolmuheitmete väärtus on kindlaks määratud järgmistes töötingimustes:

Töörežiim: löökpuurimine

Rakendustööriist: SDS–plus-puur, läbimõõt 10 mm

Märkus: Kui kasutate elektrilist tööriista muus töörežiimis, muude rakendustööriistadega või on hooldus olnud ebapiisav, võib tolmuheitmete väärtus olla erinev. Sellest tingituna võib tolmuheitmete kogus olla kogu tööperioodil tervikuna tunduvalt suurem.
Vajadusel määrake kindlaks lisaohutusmeetmed tolmuheitmete mõju vastaseks kasutaja kaitseks, nagu näiteks: P2-klassi filtriga respiraatori kandmine.
Järgige töödeldavate materjalide kohta kehtivaid riiklikke eeskirju.