# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық перфоратор |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Номиналды кернеу | V= | 18
Соққы саныA) | мин-1 | 0–4675
EPTA-Procedure 05:2016 құжатына сай бір соққы күші | Дж | 1,9
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)
Оңға айналу | мин-1 | 0–1050
Солға айналу | мин-1 | 0–1050
Құрал бекіткіші |  | SDS plus
Шпиндель мойнының диаметрі | мм | 50
Макс. бұрғы Ø |  |
Бетон | мм | 22
Болат | мм | 13
Ағаш | мм | 20
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайB) | кг | 2,6 (1,5 А-сағ)– 3,7 (12 А-сағ)
Ұзындығы | мм | 308
Биіктігі | мм | 207
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторларD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 4.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

D)

  GDE 18V-12 құрылғысымен бірге сыйымдылығы > 3,0 А-сағ аккумулятор пайдаланылуы керек

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.