# Tehnilised andmed

Akupuurvasar |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Nimipinge | V= | 18
LöögikiirusA) | min–1 | 0–4675
Üksiklöögi tugevus EPTA-Procedure 05:2016 järgi | J | 1,9
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA)
Päripäeva pöörlemine | min–1 | 0–1050
Vastupäeva pöörlemine | min–1 | 0–1050
Tööriista kinnituskoht |  | SDS plus
Spindlikaela läbimõõt | mm | 50
Puuri max Ø |  |
Betoon | mm | 22
Teras | mm | 13
Puit | mm | 20
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Pikkus | mm | 308
Kõrgus | mm | 207
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja ladustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akudD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

D)

  kombineeritult tolmuimemisseadisega GDE 18V-12 tuleb kasutada akut > 3,0 Ah

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.