# Műszaki adatok

Akkumulátoros fúrókalapács |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Névleges feszültség | V= | 18
ÜtésszámA) | perc-1 | 0–4675
Egyedi ütéserő a „EPTA-Procedure 05:2016” (2016/05 EPTA-eljárás) szerint | J | 1,9
Üresjárati fordulatszámA)
Jobbra forgás | perc-1 | 0–1050
Balra forgás | perc-1 | 0–1050
Szerszámbefogó egység |  | SDS plus
Orsónyakátmérő | mm | 50
Max. fúróátmérő |  |
Beton | mm | 22
Acél | mm | 13
Fa | mm | 20
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintB) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Hossz | mm | 308
Magasság | mm | 207
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránC) | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorokD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20–25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

D)

  a következővel való használathoz > 3,0 Ah-s akkumulátort kell alkalmazni: GDE 18V-12

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.