# Dammemissionsinformation

med GDE 18V-12

Dammemissionsvärden beräknade enligt EN 50632-2-6:

Damm som tolereras av lungblåsorna: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

Inandningsbart damm: 0,45 mg/m3, K = 0,2 mg/m3

Kvartsdamm: <0,05 mg/m3

Angivet dammemissionsvärde har fastställts under följande driftvillkor:

Driftsätt: hammarborrning

Insatsverktyg: SDS–plus-borr, diameter 10 mm

Observera: om du ställer in elverktyget på ett annat driftsätt, använder det med andra insatsverktyg eller vid bristande underhåll kan dammemissionsvärdet avvika. Detta kan öka den totala dammemissionen betydligt.
Sammanställ eventuellt ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda användarna mot dammemissioner, exempelvis att en andningsmask i filterklass P2 ska bäras.
Beakta nationella föreskrifter för bearbetat material.