# Данные о выбросах пыли

c GDE 18V-12

Объем выброса пыли определен в соответствии с EN 50632-2-6:

мелкодисперсная пыль: 0,5 мг/м3, K = 0 мг/м3

респирабельная пыль: 0,45 мг/м3, K = 0,2 мг/м3

Кварцевая пыль: <0,05 мг/м3

Указанное значение выбросов пыли было определено при следующих условиях эксплуатации:

Режим работы: ударное сверление

Рабочий инструмент: сверло SDS–plus, диаметр 10 мм

Указание: если вы используете электроинструмент в другом режиме работы, с другими насадками или не обеспечивая достаточное техническое обслуживание, объем выбросов пыли может отличаться. Это может значительно повысить выбросы пыли в течение всего рабочего процесса.
При необходимости применяйте дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия выбросов пыли, например: ношение респиратора с фильтром класса P2.
Соблюдайте действующие в вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.