# Datos técnicos

Martillo perforador a batería |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Tensión nominal | V= | 18
Número de impactosA) | min-1 | 0–4675
Energía por percusión según EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Velocidad de giro en vacíoA)
Giro a derechas | min-1 | 0–1050
Giro a izquierdas | min-1 | 0–1050
Portaherramientas |  | SDS plus
Diámetro del cuello del husillo | mm | 50
Ø máx. de perforación |  |
Hormigón | mm | 22
Acero | mm | 13
Madera | mm | 20
Peso según EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Longitud | mm | 308
Altura | mm | 207
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Baterías recomendadasD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 4.0Ah.

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

D)

  en combinación con GDE 18V-12, se debe utilizar una batería de > 3 Ah

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.