# Dane techniczne

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Liczba udarówA) | min–1 | 0–4675
Energia udaru zgodnie z EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA)
obroty w prawo | min–1 | 0–1050
obroty w lewo | min–1 | 0–1050
Uchwyt narzędziowy |  | SDS plus
Średnica szyjki wrzeciona | mm | 50
Maks. Ø wiercenia |  |
beton | mm | 22
stal | mm | 13
drewno | mm | 20
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Długość | mm | 308
Wysokość | mm | 207
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatoryD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

D)

  w połączeniu z GDE 18V-12 należy użyć akumulatora >3,0 Ah

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.