# Changement de mandrin

## Insertion/retrait du mandrin à couronne dentée

Afin de travailler avec des outils sans système SDS-plus (p. ex. forets à queue cylindrique), vous devez monter un mandrin adapté (mandrin automatique ou à couronne dentée, accessoire).

##

- Vissez le porte-embout SDS-plus (20) dans un mandrin à couronne dentée (19). Sécurisez le mandrin à couronne dentée (19) à l’aide de la vis de blocage (18). Notez que la vis de blocage a un filetage à gauche.

##

- Nettoyez l’emmanchement du dispositif de fixation et graissez-le légèrement.
- Enfoncez le mandrin à couronne dentée par le dispositif de fixation en le tournant dans le porte-outil jusqu’à ce qu’il se verrouille automatiquement.
- Contrôlez qu’il est bien verrouillé en tirant sur le mandrin à couronne dentée.

##

- Poussez la bague de verrouillage (4) vers l’arrière et retirez le mandrin à couronne dentée (19).