# مشخصات فنی

دریل چکشی شارژی |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
تعداد ضربهA) | min-1 | ‎0–4675
قدرت هر ضربه مطابق استاندارد EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
سرعت در حالت آزادA)
راست گرد | min-1 | ‎0–1050
چپ گرد | min-1 | ‎0–1050
ابزارگیر |  | SDS plus
قطر گلویی محور | mm | 50
حداکثر قطر سوراخ کاری |  |
بتن | mm | 22
فولاد | mm | 13
چوب | mm | 20
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014‏B) | kg | ‎2,6 (1,5 Ah)– ‎3,7 (12 Ah)‎
طول | mm | 308
ارتفاع | mm | 207
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شدهD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 4.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

D)

  در ترکیب با GDE 18V-12 باید از باتری قابل شارژ > 3,0 Ah استفاده شود

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.