# Технически данни

Акумулаторен перфоратор |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Номинално напрежение | V= | 18
Честота на ударитеA) | min–1 | 0–4675
Енергия на единичен удар съгласно EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Обороти на празен ходA)
Въртене надясно | min–1 | 0–1050
Въртене наляво | min–1 | 0–1050
Гнездо за работен инструмент |  | SDS plus
Диаметър на шийката на вала | mm | 50
Макс. диаметър на отвора |  |
Бетон | mm | 22
Стомана | mm | 13
Дърво | mm | 20
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Дължина | mm | 308
Височина | mm | 207
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерииD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

D)

  в комбинация с GDE 18V-12 трябва да се използва акумулаторна батерия > 3,0 Ah

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.