# Технічні дані

Акумуляторний перфоратор |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Номінальна напруга | V= | 18
Число ударівA) | уд/хв | 0–4675
Сила одиночного удару відповідно до EPTA-Procedure 05:2016 | Дж | 1,9
Частота обертання холостого ходуA)
Обертання праворуч | об/хв | 0–1050
Обертання ліворуч | об/хв | 0–1050
Патрон |  | SDS plus
Діаметр шийки шпинделя | мм | 50
Макс. Ø свердла |  |
Бетон | мм | 22
Сталь | мм | 13
Деревина | мм | 20
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 2,6 (1,5 А·год)– 3,7 (12 А·год)
Довжина | мм | 308
Висота | мм | 207
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареїD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

D)

  у поєднанні з GDE 18V-12 необхідно використовувати акумулятор > 3,0 А·год

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.