# 제품 사양

충전 로터리 해머 드릴 |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
정격 전압 | V= | 18
타격률A) | min-1 | 0–4675
EPTA-Procedure 05:2016에 따른 스트로크당 충격 에너지 | J | 1.9
무부하 속도A)
정회전 | min-1 | 0–1050
역회전 | min-1 | 0–1050
툴 홀더 |  | SDS plus
스핀들 넥 직경 | mm | 50
최대 드릴 직경 |  |
콘크리트 | mm | 22
철재 | mm | 13
목재 | mm | 20
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량B) | kg | 2.6 (1.5 Ah)– 3.7 (12 Ah)
길이 | mm | 308
높이 | mm | 207
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
권장하는 배터리D) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  배터리 GBA 18V 4.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨.

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

D)

  GDE 18V-12 와 함께 사용할 경우, 출력이 3.0 Ah가 넘는 배터리를 사용해야 합니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.