# Technische Daten

Akku-Bohrhammer |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Nennspannung | V= | 18
SchlagzahlA) | min-1 | 0−4675
Einzelschlagstärke entsprechend EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
LeerlaufdrehzahlA)
Rechtslauf | min-1 | 0−1050
Linkslauf | min-1 | 0−1050
Werkzeugaufnahme |  | SDS-plus
Durchmesser Spindelhals | mm | 50
max. Bohr-Ø |  |
Beton | mm | 22
Stahl | mm | 13
Holz | mm | 20
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)− 3,7 (12 Ah)
Länge | mm | 308
Höhe | mm | 207
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb C) und bei Lagerung | °C | −20...+50
empfohlene AkkusD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

D)

  in Kombination mit GDE 18V-12 muss ein Akku > 3,0 Ah verwendet werden

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.