# Montaža

- Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, aku-bate‌riju treba izvaditi iz električnog alata. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključiva‌nje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

Dodatna ručka
Biranje stezne glave i alata
Zamjena stezne glave
Zamjena alata
Usisavanje prašine/strugotina
Uređaj za usisavanje prašine (pribor)