# Caractéristiques ‌techniques

Perforateur sans-fil |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Référence |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Tension nominale | V= | 18
Fréquence de frappeA) | min-1 | 0–4675
Force de frappe selon EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Régime à videA)
Rotation droite | tr/min | 0–1050
Rotation gauche | tr/min | 0–1050
Porte-outil |  | SDS plus
Diamètre du collet de broche | mm | 50
Ø de perçage maxi |  |
Béton | mm | 22
Acier | mm | 13
Bois | mm | 20
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Longueur | mm | 308
Hauteur | mm | 207
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Accus recommandésD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

D)

  en combinaison avec GDE 18V-12 il faut utiliser un accu > 3,0 Ah

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.