# Technické údaje

Akumulátorové vŕtacie kladivo |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Menovité napätie | V= | 18
Frekvencia príklepuA) | min-1 | 0–4 675
Intenzita jednotlivých príklepov podľa EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Voľnobežné otáčkyA)
Pravobežný chod | min-1 | 0–1 050
Ľavobežný chod | min-1 | 0–1 050
Upínač náradia |  | SDS plus
Priemer hrdla vretena | mm | 50
Max. Ø vrtáka |  |
Betón | mm | 22
Oceľ | mm | 13
Drevo | mm | 20
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Dĺžka | mm | 308
Výška | mm | 207
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke C) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Odporúčané akumulátoryD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

D)

  V kombinácii s GDE 18V-12 je nutné používať akumulátor > 3,0 Ah

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.