# Technische gegevens

Accuboorhamer |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Nominale spanning | V= | 18
Aantal slagenA) | min–1 | 0–4675
Eenmalige slagkracht volgens EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Onbelast toerentalA)
Rechtsdraaien | min–1 | 0–1050
Linksdraaien | min–1 | 0–1050
Gereedschapopname |  | SDS plus
Diameter ashals | mm | 50
Max. boor-Ø |  |
Beton | mm | 22
Staal | mm | 13
Hout | mm | 20
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Lengte | mm | 308
Hoogte | mm | 207
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur bij gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu'sD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

D)

  in combinatie met GDE 18V-12 moet een accu > 3,0 Ah worden gebruikt

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.