# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Koruyucu kapak çıkarma kolu
(2) | Mil kilitleme düğmesi
(3) | Açma/kapama şalteri
(4) | Hız ön seçimi ayarlama düğmesi (GWS 18V-11 S)
(5) | AküA)
(6) | Akü çıkarma tuşuA)
(7) | Titreşim sönümleyici ilave tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(8) | Standart ilave tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)A)
(9) | Taşlama için toz emme kapağıA)
(10) | Taşlama için koruyucu kapak
(11) | Kesme için kullanılan koruyucu kapakA)
(12) | Kesme için kullanılan kapak
(13) | O-ringli bağlama flanşı
(14) | Sert metal çanak diskA)
(15) | Taşlama diskiA)
(16) | Diskli fırça (M14)A)
(17) | Kesme diskiA)
(18) | Elmas kesme diskiA)
(19) | Kollu hızlı germe somunu (M14)
(20) | Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(21) | Taşlama mili
(22) | El korumaA)
(23) | Kauçuk zımpara tablasıA)
(24) | Zımpara kağıdıA)
(25) | Yuvarlak başlı somunA)
(26) | Germe somunu için iki pimli anahtar
(27) | Çanak fırçaA)
(28) | Konik fırçaA)
(29) | Elmas uçlarA)
(30) | Çatal anahtarA)
(31) | Kılavuz kızakla kesme işlerinde toz emme kapağıA)

A)

  Bu aksesuarlar standart teslimat kapsamına dahil değildir.