# Naudojimas

- Neveikite elektrinio įrankio tokia apkrova, kad jis sustotų.

- Prieš pradėdami bet kokius elektrinio įrankio priežiūros darbus (pvz., techninės priežiūros, įrankio keitimo ir kt.), iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių. Priešingu atveju, netyčia nuspaudus įjungimo-išjungimo jungiklį, iškyla sužalojimo pavojus.

- Būkite atsargūs pjaudami atramines sienas, žr. skyrių „Statikos nuorodos“.

- Įtvirtinkite ruošinį, jei jis tvirtai neguli vei‌kia‌mas tik savojo svorio.

- Jei įrankis buvo veikiamas didele apkrova, kad jis atvėstų, kelias minutes leiskite jam veikti tuščiąja eiga.

- Nenaudokite elektrinio prietaiso su pjovimo staliuku.

- Nelieskite šlifavimo ir pjovimo diskų, kol jie neatvėso. Diskai darbo metu labai įkaista.

Darbo patarimai
Paruošimas naudoti