# Reducción del polvo

Evite trabajar sin medidas de reducción del polvo. Dependiendo de la aplicación, la herramienta eléctrica puede combinarse con accesorios para reducir el polvo junto con un aspirador, ver Cubierta de aspiración para amolar, ver Cubierta de aspiración para tronzar con carro guía.
Utilice siempre una protección respiratoria adecuada. Tenga en cuenta las normas vigentes en su país sobre los materiales que trabajar.

- Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo. Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

Requisitos del aspirador |
--- | ---
Diámetro nominal recomendado de la manguera | mm | 35
Presión negativa necesariaA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Caudal de paso necesarioA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Eficiencia de filtro recomendada |  | Clase de polvo MB)

A)

  Valor de potencia en la conexión de aspiración de la herramienta eléctrica

B)

  Conforme a IEC/EN 60335-2-69

Siga las instrucciones del aspirador. Interrumpa el trabajo si disminuye la potencia de aspiración y elimine la causa.