# Présélection de vitesse de rotation

## (GWS 18V-11 S)

La molette de présélection de vitesse (4) permet de sélectionner la vitesse de rotation nécessaire (même durant l’utilisation de l’outil). Le tableau ci-dessous indique les valeurs recommandées pour différentes applications.

Matériau | Application | Accessoire de travail | Position molette de présélection
--- | --- | --- | ---
Métal | Décapage de peinture | Disque abrasif | 2–3
Métal | Brossage, dérouillage | Meule boisseau, disque abrasif | 3
Acier inoxydable | Meulage | Meule/disque fibre | 4–6
Métal | Ébarbage | Meule | 6
Métal | Tronçonnage | Disque à tronçonner | 6
Pierre | Tronçonnage | Disque à tronçonner diamanté | 6

- La vitesse assignée de l’accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l’outil électrique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

Position présélection de vitesse | GWS 18V-11 S [tr/min]
--- | ---
1 | 3 000
2 | 4 500
3 | 5 400
4 | 6 200
5 | 7 000
6 | 9 000

Les valeurs indiquées pour chacune des vitesses sont des valeurs indicatives.